Eagle files - kleine änderungen:
  - etwas größere keepout-area um die befestigungslöcher
  - VS1001 etwas nach rechts rücken
  - gucken, ob man die klinkenbuchse gerade bekommt
  - größerer copyright-schriftzug
  - 1M widerstand drehen (wegen berührung)
  - 330R widerstand für IDE-Led
  - Konstrast-Poti vorsehen. Wenn das display warm wird,
    wird es sonst sehr schlecht ablesbar..
  - Welche Befestigungslöcher brauchen die 2.5" HD's
    eigentlich wirklich?
  - Jumper (oder lötbrücke), mit dem man den VS1001 Reset-Pin
    auf einen PIO legen kann (wichtig!)
  - Platine auf 100xXX mm bringen, sonst passt die in kein gehäuse...
  - Vielleicht sollte man D0-D7 und D8-D15 am IDE-Interface
    vertauschen -- 1.2Mb/s schreiben, 600k/s lesen ist besser
    geeignet für Festplatten...
  - aber vorher mit einem Adapterkabel ausprobieren!
  
  - 74245er ist eigentlich überflüssig. Statt dessen einen 10k (oder 5k)
    (oder 1k?!?) Widerstand in alle Leitungen zum VS1001, um den Strom an den
    Eingängen zu begrenzen. Sollte sehr viel platz auf der Platine schaffen...

  - Reset-Leitung mit 1k Pullup, und mit 10k an den VS1001.


4 LCD-Graustufen mit PWM
  - alle 32 Timer-Ticks (alle 32 scanlines!)
  - funktioniert noch gut mit 1000Hz timer
  - flimmert bei ethernet traffic, also nur
    für's titelbild o.ä. verwenden.. 
    (schaade, keine antialias-fonts..)

persistente variablen mit ini-settings
  - für volume, etc..
  - pvar_register()    - register (or reload) variable
  - pvar_unregister()  - delete from ini file


BIOS BUGS
----------

YVESDE~1 MP3  7462912  02-08-01  02:41
MR~1     OIZ  <DIR> 
THEPRO~1      <DIR> 
CAL      MP3  5992704  06-05-00  00:07
MARUSHA  MP3  67130040  06-05-00  00:18    << -- einrückung


-- ich glaube, das BIOS markiert defekte sektoren in der fat
   nicht als defekt. --> großes problem bei alten festplatten!!!

-- bad sectors zu markieren ist aufgabe des BIOS!! (notfalls in
   format integriert!!)


- inet_addr() versteht nur "dotted quad" ip-adresse der Form a.b.c.d
  die anderen formate, wie 8.8.16, 8.24, und 32 werden mit syntax-error" quittiert.
- ftp funktioniert nich mit dem internet explorer (irgendwie ärgerlich!)
- ftp weigert sich dateien mit einem ~ im namen zu übertragen
- einlesen von großen verzeichnissen dauert ewigkeiten

